{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3 (2)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3 (2)","index":0,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,6],[62,0,62,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["货站A区1-4号口钢结构雨棚抬高项目工程量清单"]
["序号"," 品   名  规   格","单位","数量","单价","金  额","备   注"]
[null,"一、雨棚抬高"]
[1,"原钢雨蓬拆除","平方",553.6]
[2,"新钢雨蓬安装","平方",553.6]
[3,"屋面板","平方",553.6,null,null,"100厚上0.5宝钢下0.5宝钢岩棉板"]
[4,"包边板、泛水板、侧挂板等","平方",116.3,null,null,"0.6宝钢"]
[5,"檐沟","米",64.8,null,null,"厚度2不锈钢304，展开宽度1200"]
[6,"排水管","T",0.798,null,null,"φ108镀锌钢管，厚5"]
[7,"增加钢梁","T",3.44,null,null,"GL3、GL4"]
[8,"增加钢柱","T",1.7]
[9,"增加次要构件（C型钢、直拉条、斜拉条、隅撑、系杆、水平支撑）","T",1.5]
[10,"增加方管","T",3.29,null,null,"方管150*120*6"]
[11,"油漆","平方",553.6,null,null,"按图纸要求"]
[12,"防火涂料","平方",553.6,null,null,"按图纸要求"]
[13,"M20  高强螺栓","副",190,null,null,"10.9S"]
[14,"运输费","车",4,null,null,"可自行考虑"]
[15,"吊机费","台班",4,null,null,"可自行考虑"]
[16,"原有照明、插座拆除","项",1]
[17,"2.5mm单线安装","m",900]
[18,"φ25PVC线管安装","m",400]
[19,"工矿灯安装（光源105W,LED，灯头采用E40）","盏",18]
[20,"插座安装","套",5]
[21,"摄像机网线（AP-5E-01:Cat5e）","m",560]
[22,"摄像机视频线（SYV75-5-1）","m",306]
[23,"电源线（RVV2×1.0电源线现场并头，9个摄像机每个章节1m）","m",9]
[24,"电线管（JDG25带辅材）","m",400]
[25,"摄像机拆装施工费（包括摄像机拆、安装、调试、穿线配管等）","人工",20]
[26,"扣板吊顶拆除","m2",6.43]
[27,"墙地砖拆除","m2",47.03]
[28,"砖墙拆除","m2",4.4]
[29,"给排水拆除","项",1]
[30,"开凿窗洞（含过梁预制）","个",1,null,null,"1000*1200"]
[31,"墙面水泥砂浆粉刷","m2",40.6]
[32,"地面找平","m2",6.43]
[33,"地面地砖","m2",6.43,null,null,"600*600"]
[34,"踢脚线安装","m",11.6]
[35,"铝合金推拉窗安装","个",1,null,null,"1000*1200"]
[36,"卷帘制作安装","m2",2]
[37,"轻钢龙骨石膏板吊顶","m2",6.43]
[38,"墙面乳胶漆","m2",47.03]
[39,"强电安装","项",1]
[null,"二、混凝土柱包钢板"]
[40,"混凝土柱包钢板","m2",21,null,null,"8mm厚，高150。7根"]
[41,"5#角钢底边开孔安装","m",14]
[42,"钢板刷防锈漆及灰色面漆","m2",21]
[43,"墙角装防撞栏杆","m",23,null,null,"φ90镀锌管，高300.参照10号平台外侧做法"]
[null,"三、平台排水沟修筑"]
[44,"马路锯缝","m",{"v":140,"d":"140.00"}]
[45,"混凝土路面开槽（宽250，深300）","m",{"v":71,"d":"71.00"}]
[46,"槽底浇混凝土  深100","m",{"v":71,"d":"71.00"}]
[47,"复合雨水井盖板安装（250*300）","块",{"v":230,"d":"230.00"}]
[48,"斜坡钢板拆装（宽度1000）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[49,"斜坡拆除（含角钢拆除、混凝土凿除等）宽1000","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[50,"斜坡恢复（含混凝土浇捣、角钢焊接）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[51,"垃圾清运","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[]
[null,"小计"]
[null,"税金  %"]
["合  计 ","人民币"]