{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,6],[41,0,48,0],[41,2,48,2],[41,3,48,3],[41,4,48,4],[41,5,48,5],[41,6,48,6],[42,1,48,1],[54,0,54,1],[54,2,54,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["食用水生动物扣检场所改造项目清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"淋浴间砖墙凿除（厚240）","m2",{"v":14,"d":"14.00"}]
[2,"墙地砖凿除","m2",131.32]
[3,"门、吊顶、台板、蹲坑、小便器等拆除","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"墙面水泥砂浆粉刷","m2",{"v":105,"d":"105.00"}]
[5,"地面细石混凝土浇捣  厚40","m2",26.32]
[6,"防水涂料 JS 厚2.0mm以内 平面","m2",{"v":90,"d":"90.00"}]
[7,"墙面瓷砖300*600","m2",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"斯米克、冠军等类似品牌"]
[8,"地砖300*300","m2",26.32,null,null,"斯米克、冠军等类似品牌"]
[9,"铝合金吊顶","m2",26.32]
[10,"成品木门（含五金、门锁）1350*2100","m2",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"砖砌消毒水池(内径600*600*600，含开挖、内贴瓷砖）","只",{"v":2,"d":"2.00"}]
[12,"排水沟浇捣（宽300*高200，沟壁宽80，内贴瓷砖）含开挖、模板","m",{"v":8.1,"d":"8.10"}]
[13,"复合雨水井盖板安装（250*300）","块",{"v":27,"d":"27.00"}]
[14,"外墙刷弹性涂料","m2",{"v":41.5,"d":"41.50"},null,null,"多乐士、立邦等类似品牌"]
[15,"室外地面地砖凿除","m2",{"v":18.9,"d":"18.90"}]
[16,"地面抛光砖600*600","m2",{"v":18.9,"d":"18.90"},null,null,"斯米克、冠军等类似品牌"]
[17,"走廊内墙乳胶漆（含基层铲除）","m2",116.28,null,null,"多乐士、立邦等类似品牌"]
[18,"垃圾清运","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[19,"18路配电箱安装","只",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"电气：正泰、施耐德等类似品牌"]
[20,"电缆敷设5*10mm","m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"中策等类似品牌"]
[21,"4mm单线安装","m",{"v":180,"d":"180.00"},null,null,"中策等类似品牌"]
[22,"2.5mm单线安装","m",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,"中策等类似品牌"]
[23,"φ25PVC线管","m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[24,"16A插座","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[25,"开关","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[26,"二三级插座","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[27,"LED灯300*300","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[28,"PPR管安装φ32","m",{"v":12,"d":"12.00"}]
[29,"PPR管安装φ25","m",{"v":30,"d":"30.00"}]
[30,"阀门安装φ32PPR","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[31,"阀门安装φ25PPR","只",{"v":2,"d":"2.00"}]
[32,"φ32PPR连接件","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[33,"φ25PPR连接件","只",{"v":10,"d":"10.00"}]
[34,"φ110PVC管安装","m",{"v":5,"d":"5.00"}]
[35,"φ50PVC管安装","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
[36,"φ110PVC管连接件","只",{"v":3,"d":"3.00"}]
[37,"φ50PVC管连接件","只",{"v":30,"d":"30.00"}]
[38,"龙头","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[39,"“进境食用水生动物扣检场”铜字制作，字体大小300×300","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[40,"成品双层鱼缸定制2套1500×1000×1250；1套1000×1000×1250","套",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"1、上下两层溢流式循环设计，4仓位分2路下水，双循环、双过滤，双恒温，可同时实现2种温度盐度；\n2、304不锈钢  38*38  1.2厚不锈钢方管焊接底座，不锈钢冲孔板包边；\n3、12mm厚浮法玻璃，121瓦克鱼缸专用硅胶黏贴鱼缸；\n4、循环水泵  流量4500L/H\n5、增氧泵   88L/min\n6、1.5匹一拖二商用恒温机\n7、配套生化过滤桶\n8、鱼缸专用UV紫外线杀菌灯\n9、鱼缸专用LED照明灯"]
{"$rows_empty":8}
[41,"小计"]
[42,"税金（9%）"]
[43,"工程总价"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"双层鱼缸样品图例："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}