{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":18,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[28,0,28,1],[28,2,28,5],[29,0,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物流公司2019年零星维修项目（二）工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[null,"一、2#、3#库顶部包边维修"]
[1,"彩钢板包边制作（展开面积420）","m",{"v":16,"d":"16.00"}]
[2,"包边安装及维修人工","工",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"二、药品仓储基地3#库玻璃窗维修"]
[3,"8厚钢化玻璃更换（1600*1500）","块",{"v":6,"d":"6.00"}]
[4,"登高车（辅助安装）","台板",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"三、药品仓储基地配电箱维修"]
[5,"3P100A施耐德空开更换","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"配电箱检修人工","工",{"v":2,"d":"2.00"}]
[7,"1#库2#库配电箱桥架调整","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"四、货站钢质防火门更换"]
[8,"原有防火门拆除及清运","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"防火门安装2400*1500","m2",{"v":3.6,"d":"3.60"},{"$nulls":13},"     "]
[10,"内外墙涂料修补","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"五、出库点玻璃门更换"]
[11,"弹簧门更换（含五金件，900*2100）","扇",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"六、药品部伸缩门更换"]
[12,"电动伸缩门（高1.5米，外框不锈钢厚0.6\n斜档厚0.7）","m",{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[13,"电机及控制系统（奇升）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[]
[]
[14,"小计",{"$nulls":3},0]
[15,"税金（9%）",{"$nulls":3},0]
[16,"工程总价",{"$nulls":3},0]
[]
["电动伸缩门技术要求：                                                          1、轮子采用不锈钢材料精加工而成。                                             2、电机采用高频率奇升牌电机适合频繁开关大门。热敏保护装置.保护电机不烧坏,电机保修叁年.门排保修壹年。\n3、须采用智能数码驱动机构（机头）；每个孔眼装有耐磨套。\n4、须采用先进的磁敏限位控制装置。\n材质：\n主要采用不锈钢型材\n驱动机构参数：\n电压/220V  功率370W  电流5A   绝缘E级  门框宽度400-640mm\n轮距560mm   主机牵引门排极限30M    高度1500mm\n运行速度0.25m/s～0.4m/s"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}