{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量清单与计价表"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,7],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[29,1,29,5],[30,1,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":3},"","","","",""]
["分部分项工程量清单与计价表","","","","","","",""]
[null,"","","","","","",""]
["序号","编码","名称","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","备注"]
["","","","","","","",""]
["1","1-225换","机械拆除无筋混凝土类路面层 ~面层厚25(厘米)","m2",{"v":167.4,"d":"167.40"}]
["2","1-60换","挖掘机挖三类土 装车","m3",{"v":616,"d":"616.000"},null,null,""]
["3","1-68换","自卸汽车运土 ~运距10km（含弃土处置）","m3",{"v":616,"d":"616.000"},null,null,""]
["4","2-1","路床碾压检验 ","m2",{"v":880,"d":"880.000"},null,null,""]
["5","2-100*1.5","人机配合铺装塘碴底层 厚度30cm","m2",{"v":880,"d":"880.000"},null,null,""]
["6","2-124换","铺装5%水泥稳定碎石基层 ~厚度20cm","m2",{"v":880,"d":"880.000"},null,null,""]
["7","2-195换","商品混凝土水泥混凝土路面~厚20cm^非泵送商品混凝土C30","m2",{"v":880,"d":"880.000"},null,null,""]
["8","2-203","混凝土路面刻槽锯缝机锯缝","延长米",{"v":232.02,"d":"232.020"},null,null,""]
["9","2-201","嵌路面缩缝 沥青玛蹄脂","m2",{"v":11.6,"d":"11.600"},null,null,""]
["10","2-207","水泥混凝土路面塑料膜养护","m2",{"v":880,"d":"880.000"},null,null,""]
["11","补","300*300排水沟，上铺复合盖板","m",{"v":63,"d":"63.000"}]
["12","土9-10","1000*1000砖砌集水井","只",{"v":2,"d":"2.000"}]
["13","6-44","塑料排水管铺设(UPVC加筋管) 管径225mm以内","m",{"v":50,"d":"50.000"}]
["14","2-229","水泥侧石安砌 ","m",{"v":85,"d":"85.000"}]
["15","3001换","履带式挖掘机1M3以内","台班",{"v":1,"d":"1.000"}]
["16","3010换","压路机","台班",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,""]
["17","补","路灯拆除","盏",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,""]
["18","补","树木移位","棵",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,""]
["19","补","雨水井高低位置调整，井盖更换","只",{"v":2,"d":"2.000"},null,null,""]
["20","补","步行道维修","项",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,"部分步行道需进行修补"]
["21","建","新建摆渡车候车亭","项",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,"\n总尺寸：15000*3500*2000mm\n主立柱材质：150*100*3mm镀锌方管+外包镀锌板造型\n侧造型材质：3mm镀锌板激光切割\n箱体材质：1.5mm镀锌板\n门框材质：1.5mm镀锌板\n视窗材质：8mm丝印钢化玻璃\n顶棚材质：镀锌方管骨架+镀锌板+透明钢化玻璃\n灯光电器：含,LED射灯\n座椅：含，防腐木\n文字：含，丝印或发光字\n电子站牌：不含\n开启方式：双面视窗，液压开启\n表面处理：高温静电喷塑"]
["22",null,"花岗岩火烧面","㎡",{"v":40,"d":"40.000"},null,null,""]
["23",null,"拆除东区原有候车亭一座，包含基础拆除及面层修复。","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["24",null,"移一灯杆加一灯杆","项",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,""]
[null,"本页小计","","","","",null,""]
["","合计","","","","","",""]
["","","","","","","",""]