{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[21,0,21,5],[22,0,22,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国际快件中心新建贵重物品库及电动伸缩门制安项目清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"标砖砖砌体厚240","m2",{"v":45,"d":"45.00"}]
[2,"地梁、立柱及平板混凝土","m3",{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[3,"地梁、立柱及平板钢筋","kg",{"v":795,"d":"795.00"}]
[4,"地梁、立柱及平板模板","m2",{"v":27,"d":"27.00"}]
[5,"水泥砂浆粉刷","m2",{"v":117,"d":"117.00"}]
[6,"地面地砖","m2",{"v":25,"d":"25.00"}]
[7,"踢脚线","m",{"v":20,"d":"20.00"}]
[8,"防盗门安装(1500*2100)","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"墙面乳胶漆","m2",{"v":132,"d":"132.00"}]
[10,"强电安装（含配电箱1只，空调插座1只，插座4只，照明等）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"安检机开凿洞口及修补","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[12,"红外高清监控探头及线路布设","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[13,"电动伸缩门及电源布设（高1.5米，外框不锈钢厚0.6斜档厚0.7，双开双电机，门洞尺寸7.4m，电源接入10m内）","m",{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[14,"浸塑铁丝网围界制安","m2",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
[15,"小计"]
[16,"税金（9%）"]
[17,"工程总价"]
[]
[]
["电动伸缩门技术要求：                                                          1、轮子采用不锈钢材料精加工而成。                                             2、电机采用高频率电机适合频繁开关大门。热敏保护装置.保护电机不烧坏,电机保修叁年.门排保修壹年。\n3、须采用智能数码驱动机构（机头）；每个孔眼装有耐磨套。\n4、须采用先进的磁敏限位控制装置。\n材质：\n主要采用不锈钢型材\n驱动机构参数：\n电压/220V  功率370W  电流5A   绝缘E级  门框宽度400-640mm\n轮距560mm   主机牵引门排极限30M    高度1500mm\n运行速度0.25m/s～0.4m/s"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}