{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[29,2,29,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["进港钢斜坡制作、安装项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
["一","斜坡拓宽（1.5米×9.6米钢结构斜坡）","m",{"v":96,"d":"96.00"}]
[1,"14#槽钢斜坡骨架制作、安装","m",{"v":96,"d":"96.00"}]
[2,"斜坡坡面钢板安装 厚12MM","m2",{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[3,"斜坡钢板面上铺设花纹钢板（4MM)","m2",7.65]
[4,"钢斜坡整体防锈处理","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"二、原有货主休息室改造"]
[5,"拆砖墙，厚240","m2",{"v":53.2,"d":"53.20"}]
[6,"拆除原有混凝土屋面","m2",20.48]
[7,"拆除原有混凝土地面","m2",20.48]
[8,"地梁浇捣（含钢筋，模板）","m",{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[9,"混凝土包雨水管","m",{"v":6,"d":"6.00"}]
[10,"标准砖砌墙（厚240）","m2",12.25]
[11,"水泥砂浆粉刷","m2",{"v":30,"d":"30.00"}]
[12,"钢质防盗门安装","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"C25混凝土地面浇捣厚200","m2",13.48]
[14,"内墙乳胶漆修补","m2",{"v":15,"d":"15.00"}]
[15,"外墙乳胶漆修补","m2",{"v":15,"d":"15.00"}]
[16,"屋面卷材修补","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[17,"屋面彩钢板围界改造（材料利旧）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"室内外线路改造","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[19,"垃圾清运","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[]
["小计"]
["税金（9%）"]
["工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}