{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[38,0,38,1],[38,2,38,5],[39,0,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["货站A区出港平台粉刷及进港营业厅电动移门项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价","品牌规格"]
[null,"一、墙面及防撞"]
[1,"墙面水泥砂浆修补","m2",{"v":1187,"d":"1187.00"}]
[2,"墙面刷乳胶漆（3遍）","m2",{"v":1020,"d":"1020.00"}]
[3,"外墙刷弹性涂料","m2",{"v":295,"d":"295.00"}]
[4,"墙角装防撞栏杆（φ90镀锌管，高300.参照10号平台外侧做法）","m",{"v":156.5,"d":"156.50"}]
[5,"10号口墙面8mm厚钢板安装（高1500）","m2",20.25]
[6,"5#角钢底边开孔安装","m",{"v":13.5,"d":"13.50"}]
[7,"钢板刷防锈漆及灰色面漆","m2",20.25]
[null,"二、8-9雨棚维修"]
[8,"卡普隆雨棚做三涂一布","m2",50.75]
[null,"三、安检机辊道台前防撞杆"]
[9,"防撞档制作、安装及警示漆（φ90镀锌管）","m",{"v":72,"d":"72.00"}]
[null,"四、进港营业厅电动移门"]
[10,"原有铝合金有框门拆除","项",1]
[11,"感应门横竖钢梁（槽钢或工字钢）","m",9.5]
[12,"304型号1.2不锈钢板包钢梁（含木工板基层）","m2",11.3]
[13,"12mm钢化玻璃门","m2",9.5]
[14,"玻璃门夹","付",2]
[15,"地面黑金沙花岗岩门槛石更换","m",4.7]
[16,"感应门电源布设","项",1]
[17,"加重型感应门机器、微电脑控制器","套",1]
[18,"制作安装费","项",1]
[null,"五、进港平台磅秤基坑填埋"]
[19,"植筋φ12","根",{"v":54,"d":"54.00"}]
[20,"螺纹钢φ12@150单层双向","kg",57.68]
[21,"混凝土地面浇捣C30","m3",{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[22,"地面养护及保护","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[23,"小计"]
[24,"税金（9%）"]
[25,"工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}