{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,5],[43,0,43,1],[43,2,43,5],[44,0,44,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物流公司2019年零星维修项目（一）工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
["一","保税库门口、出港拉卸库斜坡修补"]
[1,"马路锯缝","m",{"v":23.4,"d":"23.40"}]
[2,"混凝土地面凿除（厚200）（4770*2900,6000*2850*400宽）","m2",18.51]
[3,"混凝土地面浇捣厚200  C30（4770*2900,6000*2850*400宽）","m2",18.51]
[4,"垃圾清运","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["二","出港部地磅秤填埋"]
[5,"地磅基础改造（3440*3040，原有钢骨架及钢板拆除）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"石渣回填、夯实（厚150）","m2",10.46]
[7,"植筋φ12","根",{"v":86,"d":"86.00"}]
[8,"螺纹钢φ12@150单层双向","kg",{"v":124,"d":"124.00"}]
[9,"混凝土地面浇捣厚200  C30","m2",10.46]
[10,"地面养护及保护","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["三","进港部木质门更换"]
[11,"墙面刷乳胶漆","m2",{"v":30,"d":"30.00"}]
[12,"木门拆除","樘",{"v":3,"d":"3.00"}]
[13,"木质复合门安装（1500*2100，自闭合页，带玻璃窗眼200*200）","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"木质复合门安装（1000*2100，自闭合页）","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
["四","公司值班室改造"]
[15,"吊顶拆除","m2",{"v":4,"d":"4.00"}]
[16,"铝合金吊顶安装（300*300）","m2",{"v":4,"d":"4.00"}]
[17,"铝合金装饰门安装（含五金件）","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"成品淋浴房安装（含挡水条，箭牌）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[19,"淋浴龙头带大花洒（TOTO)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[20,"浴霸安装（欧普暖风式浴霸3kw）","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[21,"LED灯安装（300*300）","盏",{"v":1,"d":"1.00"}]
["五","充电桩空开调整"]
[22,"塑壳断路器安装（施耐德100A）","只",{"v":4,"d":"4.00"}]
[23,"3P40A空开安装（施耐德）","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[24,"5*4mm电缆安装","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
[25,"φ25pvc线管安装","m",{"v":40,"d":"40.00"}]
[26,"6路终端箱安装（含空开）","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[27,"4mm单线安装","m",{"v":15,"d":"15.00"}]
["六","出港部顺丰hub值班室"]
[28,"铝合金双开门改造（1500*2100）","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[29,"地面抛光砖600*600","m2",30.72]
[30,"地砖踢脚线","m",{"v":32,"d":"32.00"}]
[]
[]
[31,"小计"]
[32,"税金（9%）"]
[33,"工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}