{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[6,1,6,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["货站B区新建电动车棚项目预算单"]
["编制依据：车棚投影面积：20*6=120平方 门头投影面积：6*4=24平方 共144平方。"]
["序号","分部分项","单位","工程量","单价（元）","合计(元)"]
["一","膜材"]
[1,"1100克（PVDF国产高品质)膜布","㎡",144]
[2,"膜布剪裁、安装费和附件","项",1]
["二","钢结构"]
[1,"大梁：工字钢内外5.5mm厚","T",1.5]
[2,"立柱：工字钢内外5.5mm厚","T",1]
[3,"横拉管：φ89x2.5mm钢管","T",0.6]
[4,"斜拉杆：φ89x2.5mm钢管","T",0.24]
[5,"钢结构制作、安装（切割费、除锈费、拼装费、焊接费）","T",3.1]
[6,"基础施工800×800×800（含原混凝土地面开挖，承台基础混凝土浇捣）","个",6]
[7,"300×500×12钢板","块",10]
[8,"20×500+100地脚螺丝","支",24]
[9,"化学锚栓φ16","个",40]
[10,"膨胀螺丝","支",24]
[11,"钢结构制作、安装（切割费、除锈费、拼装费、焊接费）","项",1]
[12,"马路隔离护栏，高800","m",25]
["三","安装制作材料、工具损耗费"]
[1,"焊条、切片、磨片、氧气、乙炔工具等设备损耗","项",1]
[2,"压膜板","根",19]
[3,"螺丝、瓦钉","项",1]
["四","建筑垃圾清运"]
[1,"建筑垃圾清运","项",1]
[]
["五","税金"]
["六","总造价"]
["注：1.由甲方免费提供施工场地和用电。膜材保修20年。"]
["    2.本次报价需含基础，需提供增值税专用发票。"]
["    3.其他应注意事项请投标单位依据现场状况自行考虑，统筹报价后期不予以调整。"]
[]
[null,"车棚图例效果图",{"$nulls":5},"护栏图例"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}