{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年零星维修项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[null,"一、一楼砖封门洞"]
[1,"标砖砖砌门洞（厚240mm）2000*2100mm含水泥砂浆粉刷","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"标砖砖砌门洞（厚240mm）2200*2100mm含水泥砂浆粉刷","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"标砖砖砌门洞（厚240mm）1400*2400mm含水泥砂浆粉刷","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"墙面刷乳胶漆（门洞位置）","m2",32.36]
[null,"二、二楼岩棉板封门洞"]
[5,"平台拆除3200mm*3200mm","m2",10.24]
[6,"50*50mm方管骨架制作、安装","m",{"v":14.6,"d":"14.60"}]
[7,"50mm厚岩棉板两边封门洞","m2",{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[8,"包边制作、安装","m",{"v":22.8,"d":"22.80"}]
[9,"栏杆安装（利旧材料）","m",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"三、二楼门洞装卷帘门"]
[10,"栏杆改造","项",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"门框制作、安装600*600mm方管","m",{"v":13.8,"d":"13.80"}]
[12,"彩钢板门框包边制作、安装","m",{"v":13.8,"d":"13.80"}]
[13,"50mm厚岩棉夹心板门制作、安装","m2",{"v":8.6,"d":"8.60"}]
[null,"四、栏杆处开门制作、安装"]
[14,"开门制作、安装（宽1900mm，高度1100mm）","扇",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"五、除湿机排水开槽"]
[15,"除湿机排水管安装Ф25mmPVC管，含墙面开孔","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[16,"地面开槽及修复（槽宽50mm，深100mm，长3000mm)","处",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"六、墙体粉刷"]
[17,"墙面刷乳胶漆","m2",{"v":40,"d":"40.00"}]
[null,"七、防火门门禁安装"]
[18,"防火墙门禁（高优CU-K05C）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[19,"小计"]
[20,"税金（9%）"]
[21,"工程总价"]