{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,6],[50,0,50,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国际进、出港改造项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价","材料品牌"]
[null,"一、轻钢龙骨隔墙"]
[1,"轻钢龙骨石膏板隔墙","m2",{"v":44,"d":"44.00"}]
[2,"木质复合门含五金","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"二、吊顶"]
[3,"原有吊顶拆除及垃圾清运","m2",{"v":252,"d":"252.00"}]
[4,"600*600轻钢龙骨石膏板吊顶","m2",{"v":252,"d":"252.00"}]
[null,"三、强化地板铺设"]
[5,"强化地板铺设","m2",{"v":271,"d":"271.00"}]
[6,"踢脚线安装","m",{"v":143,"d":"143.00"}]
[null,"四、2处门台"]
[7,"原有门台铝塑板、玻璃门拆除及垃圾清运","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[8,"标准砖砌体","m2",9.36]
[9,"水泥砂浆粉刷","m2",{"v":21.2,"d":"21.20"}]
[10,"铝塑板包门套（含基层木工板）","m2",9.38]
[11,"黑金沙过门石安装（宽300）","m",{"v":3,"d":"3.00"}]
[12,"弹簧门安装（带不锈钢外框，链条锁2条）","m2",7.35]
[null,"五、外立面翻新"]
[13,"原有墙面起皮处铲除和外墙弹性涂料","m2",{"v":1652,"d":"1652.00"}]
[null,"六、内墙墙面乳胶漆"]
[14,"内墙墙面乳胶漆","m2",{"v":1195,"d":"1195.00"}]
[null,"七、顺丰库东边外墙面油漆"]
[15,"人工除锈","m2",{"v":286,"d":"286.00"}]
[16,"防腐漆一道，面漆一道","m2",{"v":286,"d":"286.00"}]
[17,"登高车，高11m左右","台板",{"$nulls":3},"台班数自行填报"]
[null,"八、卫生间改造"]
[18,"原有马桶拆除及清运","只",{"v":6,"d":"6.00"}]
[19,"储水式蹲坑安装","只",{"v":6,"d":"6.00"}]
[20,"砖砌蹲坑及瓷砖面","只",{"v":6,"d":"6.00"}]
[21,"卫生间隔断（抗倍特）","m2",{"v":24,"d":"24.00"}]
[22,"热水器安装60L","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[23,"600*600铝合金吊顶安装","m2",{"v":67.3,"d":"67.30"}]
[24,"600*600lED安装","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[25,"铝合金淋浴房门安装","扇",{"v":8,"d":"8.00"}]
[26,"淋浴龙头更换","只",{"v":5,"d":"5.00"}]
[27,"卫生间镜子1500×1000","面",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"九、线路改造"]
[28,"办公室内弱电信息点安装至机房","点位",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"弱电信息点位布设需勘察现场"]
[29,"空调线路安装2.5mm，单线105m，含线管、插座","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[30,"空调线路安装4mm，单线300m，含线管、插座","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"十、零星项目"]
[30,"零星办公桌、橱柜、摄像头架子等拆除","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,"需勘察现场"]
[31,"地面修补含凿除，混凝土厚度200","m2",{"v":10,"d":"10.00"}]
[32,"玻璃门破碎定玻更换：①玻璃门整体拆装（4×2.7m）；②木门套安装，门套宽度300mm、含门套线及油漆9.4m；③地弹簧2付；④12mm钢化玻璃更换2700×1100mm","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[33,"小计"]
[34,"税金（9%）"]
[35,"工程总价"]
["注：1、本项目各意向单位须实地勘查现场后再行报价。（由于未参加现场踏勘引起的报价失误等责任由投标人自负）                                                                                                                   2、其他应注意事项请投标单位依据现场状况自行考虑，统筹报价后期不予以调整。           3、本项目需提供税率为9%的增值税专用发票。    "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}