{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[21,0,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["出港宠物暂存室建造项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"地梁构造柱浇捣（240*240，含钢筋、模板）","m",{"v":28,"d":"28.00"}]
[2,"标准砖砌体（厚240）","m2",{"v":37,"d":"37.00"}]
[3,"水泥砂浆粉刷","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[4,"铝合金窗安装（3500mm*1500mm一个，1800mm*1500mm一个）","m2",7.95]
[5,"木质免漆门安装（1000mm*2100mm,含五金件）","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"墙面刷乳胶漆","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[7,"地面地砖（600*600）","m2",{"v":12,"d":"12.00"}]
[8,"瓷砖踢脚线安装","m",{"v":14,"d":"14.00"}]
[9,"60*80镀锌管横梁安装","m",{"v":17.5,"d":"17.50"}]
[10,"岩棉夹心板安装（厚50）","m2",{"v":20,"d":"20.00"}]
[11,"彩钢板包边","m",{"v":18,"d":"18.00"}]
[12,"600*600PVC吊顶","m2",{"v":12,"d":"12.00"}]
[13,"强电安装","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"排风扇（含空侧墙体开孔及排风管道安装）","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[15,"小计"]
[16,"税金（9%）"]
[17,"工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}