{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["货站B区改造项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","备注"]
[null,"一、拆除项目"]
[1,"原顺丰库边钢架隔墙部分拆除（高6m)含两个卷帘门","m2",{"v":276,"d":"276.00"}]
[2,"进、出港库隔断围网拆除（高2.5m)","m2",{"v":180,"d":"180.00"}]
[3,"原B区快件库暂扣笼及4间代理用网笼拆除","m2",{"v":640,"d":"640.00"}]
[4,"原B区快件库隔离区内外围网拆除","m2",383.04]
[5,"原B区快件库安检房拆除，仓管用房移除（砖混结构，含垃圾清运）","m2",{"v":32,"d":"32.00"}]
[null,"二、改建项目"]
[6,"原海关储物间开凿门洞及门洞水泥砂浆修补（1500*2100）","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"国际快件中心海关查验用房窗户改门含标准砖砌墙水泥砂浆和粉刷","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"原安检用房和原快件库机房开凿门洞及门洞水泥砂浆修补（900*2100）","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[9,"原海关储物间和国际快件中心海关查验用房钢质防盗门安装（1500*2100）","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[10,"原安检用房和原快件库机房原安检用房和原快件库机房钢质防盗门安装（900*2100）","樘",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"标准砖砌墙（封门洞，厚240）含水泥砂浆和粉刷","m2",{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[12,"原进港伸缩门移位（含电源）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"原进港保安岗亭移位，电源接入","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"国际电动车辆充电位边隔断、安检用房窗户隔断、国际快件中心海关查验用房边隔断（利旧材料围网制作）","m2",{"v":50,"d":"50.00"}]
[15,"混凝土地面凿除及浇捣（厚200）","m2",{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[16,"国际快件中心东边雨棚下钢混水泥柱凿除（63*63*300CM)，及地面修复","根",{"v":1,"d":"1.00"}]
[17,"原B区快件库墙面整体水泥砂浆修补","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"原B区快件库墙面整体刷乳胶漆","m2",{"v":2320,"d":"2320.00"}]
[19,"原快件库海关盘图室内外墙刷乳胶漆","m2",{"v":232.8,"d":"232.80"}]
[20,"道口管理用房内墙整体刷乳胶漆","m2",{"v":75,"d":"75.00"}]
[21,"国际快件中心平台隔离网防撞栏杆、安检及动力平台防撞栏杆45米、3条查验线防撞栏杆52米（φ70镀锌管，高300.150*150*10底脚钢板及黄色警示漆）","m",{"v":149,"d":"149.00"}]
[22,"库内LED灯更换:光源105W,灯头E40","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[23,"小计"]
[24,"税金（9%）"]
[25,"工程总价"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}