{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[24,0,24,1],[24,2,24,5],[25,0,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["危险品库扩建项目工程量清单"]
["序号","项目","单位","工程量","综合单价","合价"]
[1,"现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30","m3",3.33]
[2,"现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品混凝土 C25","m3",1.94]
[3,"混凝土实心砖砌体","m3",39.96]
[4,"现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25","m3",3.33]
[5,"现浇混凝土 平板^泵送商品砼C30","m3",9.49]
[6,"现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18","t",3.85]
[7,"现浇混凝土模板制作、安装","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"钢管架","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"墙面砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15","m2",{"v":321.4,"d":"321.40"}]
[10,"地面混凝土浇捣（厚100）","m2",{"v":55,"d":"55.00"}]
[11,"抹灰面批刮腻子（满刮两遍）","m2",{"v":206.2,"d":"206.20"}]
[12,"墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍","m2",{"v":206.2,"d":"206.20"}]
[13,"抹灰面批刮腻子（满刮两遍）","m2",{"v":128,"d":"128.00"}]
[14,"外墙涂料","m2",{"v":128,"d":"128.00"}]
[15,"屋面防水卷材","m2",{"v":72,"d":"72.00"}]
[16,"防火防爆门（甲级防火）2樘","m2",{"v":6.3,"d":"6.30"}]
[17,"水电安装（含2排风扇、防爆灯等）","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[]
[]
[18,"小计"]
[19,"税金（9%）",{"$nulls":3},0]
[20,"工程总价",{"$nulls":3},0]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}