{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1_【表5-5】 分部分项工程费计算表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1_【表5-5】 分部分项工程费计算表","index":0,"n_rows":65,"n_cols":7,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[28,0,28,5],[32,0,32,6],[33,0,33,5],[63,0,63,5],[64,0,64,5]]}
["环境监测厅改造项目参考工程量清单"]
[{"$nulls":6},"第1页 共2页"]
["序号","定额编号","名称及说明","单位","工程数量","综合单价(元)","合价(元)"]
["1",null,"新做600*600*35MM静电地板（含龙骨，钢板厚度上0.8MM/下0.7MM、支架厚度上3MM/下2MM,横梁厚度1.0MM）","m2",{"v":33.64,"d":"33.640"}]
["2",null,"更换甲级木质防火门（0.9*2.1米外开，含门套及油漆配件等）","樘",{"v":1,"d":"1.000"}]
["3",null,"安装不锈钢室外楼梯（做法详见图纸）","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["4",null,"拆除原有吊顶（含龙骨及灯具）","m2",{"v":33.64,"d":"33.640"}]
["5",null,"轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面","m2",{"v":33.64,"d":"33.640"}]
["6",null,"天棚铝合金方板面层 （集成吊顶）厚度1.0MM","m2",{"v":33.64,"d":"33.640"}]
["7",null,"LED600*600平板灯安装(48W)","个",{"v":6,"d":"6.000"}]
["8",null,"不锈钢边框中空玻璃隔断安装（玻璃5+6A+5中控玻璃，其中包含双开移门宽度为1米，含轨道及配件等）","m2",{"v":15.66,"d":"15.660"}]
["9",null,"墙面乳胶漆粉刷（含局部铲除及批腻子）","m2",{"v":46.77,"d":"46.770"}]
["10",null,"拆除原有屋面卷材","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
["11",null,"平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
["12",null,"4MMSBS改性沥青卷材 热熔法~一层 （含冷底子油）","m2",{"v":60,"d":"60.000"}]
["13",null,"屋面安装304不锈钢围栏h=1.1米（做法详见图纸）","m",{"v":40,"d":"40.000"}]
["14",null,"原有窗帘箱更换（与吊顶齐平，含窗帘拆装）","m",{"v":12,"d":"12.000"}]
["15",null,"外墙漏水修补（凿除墙面粉刷层，水泥砂浆嵌缝，贴钢丝网，水泥砂浆粉刷）","m2",{"v":8,"d":"8.000"}]
["16",null,"屋面开孔","个",{"v":5,"d":"5.000"}]
["17",null,"屋顶安装亚克力板标识标牌（0.5*6米）","块",{"v":2,"d":"2.000"}]
["18",null,"新安装排风扇300*300（含墙面开洞等）","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["19",null,"新安装2P挂机空调（含开孔及配件等）","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["20",null,"安装86型10A 5孔插座（含明盒）","个",{"v":14,"d":"14.000"}]
["21",null,"安装86型16A 5孔插座（含明盒）","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["22",null,"铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV4*10+1*6","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
["23",null,"穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4","m",{"v":200,"d":"200.000"}]
["24",null,"穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5","m",{"v":100,"d":"100.000"}]
["25",null,"穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）6","m",{"v":100,"d":"100.000"}]
[]
[]
[]
[]
["环境监测厅改造项目参考工程量清单"]
[{"$nulls":6},"第2页 共2页"]
["序号","定额编号","名称及说明","单位","工程数量","综合单价(元)","合价(元)"]
["26",null,"PVC线管 公称直径（mm）20（含配件）","m",{"v":100,"d":"100.000"}]
["27",null,"PVC线管 公称直径（mm）32（含配件）","m",{"v":30,"d":"30.000"}]
["28",null,"安装铁壳配电箱（500*600）","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["29",null,"安装4P40A空开","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["30",null,"安装1P16A空开","个",{"v":9,"d":"9.000"}]
["31",null,"二级浪涌保护器4P 40KA","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["32",null,"悬挂式七氟丙烷（6KG）","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["33",null,"设备基础加固（12#槽钢及砼地坪）","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["34",null,"原有防雷系统上新增避雷针（离地9米高，接入现有避雷系统，接入后进行检测并出具报告，符合国家标准）","根",{"v":1,"d":"1.000"}]
["35",null,"信息点位含人工线槽等（无信息点模块）","个",{"v":6,"d":"6.000"}]
["36",null,"光缆成端","芯",{"v":24,"d":"24.000"}]
["37",null,"光缆成端材料（终端盒1个，配纤24芯）","套",{"v":1,"d":"1.000"}]
["38",null,"材料搬运及垃圾清理外运","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["39",null,"登高辅助费","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
{"$rows_empty":15}
["合    计"]