{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[24,0,24,4]]}
["新建T4航站楼涉疫垃圾回收点项目参考工程量清单"]
[{"$nulls":6},"第1页 共2页"]
["序号","名称及说明","单位","工程数量","综合单价(元)","合价(元)","备注"]
[null,"新建T4航站楼涉疫垃圾回收点2个"]
["1","新安装镀锌钢柱80*80*4MM（含150*150*8镀锌钢板化学螺栓固定及配件等）","m",{"v":46.4,"d":"46.400"}]
["2","新安装镀锌钢梁60*40*3MM（含配件等）","m",{"v":144.8,"d":"144.800"}]
["3","80MM彩钢岩棉夹芯平板墙屋面安装（彩钢铁皮灰色厚度0.7㎜，含包边、收边条及材料配件等）","m2",{"v":163.82,"d":"163.820"}]
["4","80MM彩钢岩棉夹芯平板平开门安装（彩钢铁皮灰色厚度0.7㎜，60*40*3方管做外框及包边，含五金配件等）","m2",{"v":4.2,"d":"4.200"}]
["5","全金属密码挂锁及锁扣","把",{"v":2,"d":"2.000"}]
["6","用房外贴标牌详见附件（尺寸：1000*600MM）","个",{"v":6,"d":"6.000"}]
["7","用房外贴标牌详见附件（尺寸：200*400MM）","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["8","墙体开孔直径25MM","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["9","新增配电箱导轨","m",{"v":0.76,"d":"0.760"}]
["10","1P16A空开安装","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["11","安装86型10A 5孔插座（含明盒）","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["12","安装86型单开单控开关（含明盒）","个",{"v":2,"d":"2.000"}]
["13","1500mm*200mm 30W，LED平板吊灯安装","套",{"v":4,"d":"4.000"}]
["14","护套线敷设 电缆 RVV3*2.5","m",{"v":150,"d":"150.000"}]
["15","PVC线管 公称直径（mm）20（含配件）","m",{"v":150,"d":"150.000"}]
["16","材料搬运及垃圾清理外运","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["17","登高辅助费","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["18","施工安全监管费\t（投标需考虑聘请专业保安（保安费用400-600元/人/8小时），负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每8小时不得少于1人，并配备相应的保卫措施）","元",{"v":2000,"d":"2000.000"},null,null,"暂列金额"]
["19","隔离区施工措施费\t（因隔离区内的的施工，投标人须采用相应施工措施，包括施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中）","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
[]
["合    计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}