{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11]]}
["杭州机场交通中心部分桥架底部空间景观改造提升项目工程量清单"]
["编号","项目名称","施工内容","规格",null,null,"单位","工程量","不含税价格",null,"含税价格（税率9%）",null,"备注"]
[{"$nulls":3},"胸（地）径","蓬径","高度",null,null,"单价","合价","单价","合价"]
[1,"一、北贵宾厅高架桥底"]
[2,"场地平整","1、场地平整",{"$nulls":3},"m2",{"$f":"60*19-113*2","v":914}]
[3,"土方造型","1、土方造型",{"$nulls":3},"m2",{"$f":"H5","v":914}]
[4,"建筑垃圾外运","1、建筑垃圾清理外运；                              2、弃置点承包人自行考虑",{"$nulls":3},"项",1]
[5,"隔根带","1、安装304不锈钢隔根带高5cm；                                                          2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m",375]
[6,"防草垫","1、防草垫铺设；                                                2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",{"$f":"H5","v":914}]
[7,"砾石铺面","1、石子铺设3-5cm厚；                                                          2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",514]
[8,"假草皮敷设","1、假草皮敷设；                                        2、养护至2024年12月31日",{"$nulls":3},"m2",400]
[9,"二、交通中心出口岗亭边"]
[10,"场地平整","1、场地平整",{"$nulls":3},"m2",225]
[11,"土方外运","1、人工挖除土方；                                        2、土方弃置，弃置点承包人自行考虑",{"$nulls":3},"m3",{"$f":"225*0.1","v":22.5}]
[12,"建筑垃圾外运","1、建筑垃圾清理外运；                              2、弃置点承包人自行考虑",{"$nulls":3},"项",1]
[13,"种植土改良","1、增加营养土；                                                    2、增加有机肥；",{"$nulls":3},"m2",225]
[14,"金森女贞小毛球","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,"20-30","30-40","m2",7.3,{"$nulls":4},"25株/m2"]
[15,"毛鹃小毛球","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,"20-30","30-40","m2",{"$f":"28.1+9.1","v":37.2},{"$nulls":4},"25株/m2"]
[16,"八角金盘","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,"20-30","30-40","m2",28.9,{"$nulls":4},"25株/m2"]
[17,"大吴风草","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",28.2,{"$nulls":4},"25株/m2"]
[18,"龟甲冬青小毛球","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,"20-30","30-40","m2",4.5,{"$nulls":4},"25株/m2"]
[19,"红花继木小毛球","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,"20-30","25-35","m2",8.1,{"$nulls":4},"25株/m2"]
[20,"书带草","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",42.8,{"$nulls":4},"49株/m2"]
[21,"果岭草","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",22.9]
[22,"时花","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",15,{"$nulls":4},"更换不少于5次"]
[23,"早樱","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；","D12",null,null,"株",1,{"$nulls":4},"形态优美"]
[24,"金森女贞球","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,120,null,"株",1]
[25,"龟甲冬青球","1、苗木种植；                                                    2、养护至2024年12月31日；",null,120,null,"株",2]
[26,"三、C楼南侧停车位边"]
[27,"场地平整","1、场地平整",{"$nulls":3},"m2",142]
[28,"土方外运","1、人工挖除土方；                                        2、土方弃置，弃置点承包人自行考虑",{"$nulls":3},"m3",28.4]
[29,"建筑垃圾外运","1、建筑垃圾、死亡苗木外运；                  2、弃置点承包人自行考虑",{"$nulls":3},"项",1]
[30,"防草垫","1、碎石基础铺砌；                                        2、混凝土垫层浇筑；                                     3、水泥砂浆垫层浇筑；                               4、片石铺设；                                                          5、养护期一年；",{"$nulls":3},"m2",82]
[31,"片石铺面","1、碎石基础铺砌；                                        2、混凝土垫层浇筑；                                     3、水泥砂浆垫层浇筑；                               4、片石铺设；                                                          5、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",142]
[32,"四、交通中心入口转角"]
[33,"场地平整","1、场地平整",{"$nulls":3},"m2",60]
[34,"土方外运","1、人工挖除土方；                                        2、土方弃置，弃置点承包人自行考虑",{"$nulls":3},"m3",{"$f":"60*0.4","v":24}]
[35,"花岗岩铺面","1、碎石基础铺砌；                                        2、混凝土垫层浇筑；                                     3、水泥砂浆垫层浇筑；                               4、芝麻灰花岗岩铺设；                                                          5、养护至2024年12月31日；",{"$nulls":3},"m2",60,{"$nulls":4},"与现场花岗岩厚度、尺寸保持一致"]
[36,"现有不规则花岗岩挖除","1、现场零星不规则花岗岩挖除；                   2、建筑垃圾外运，运距承包人自行考虑",{"$nulls":3},"m2",5]
[37,"现有不规则花岗岩修复","1、碎石基础铺砌；                                        2、混凝土垫层浇筑；                                     3、水泥砂浆垫层浇筑；                              4、挖除零星不规则花岗岩后修复为整块芝麻灰花岗岩；                                             ",{"$nulls":3},"m2",5,{"$nulls":4},"与现场花岗岩厚度、尺寸保持一致"]
[38,"设计费",{"$nulls":4},"项",1]
[39,"合计"]